|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ODKORŇOVAČ PRO PILY 850-001, 850-002*** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***NÁVOD NA POUŽITÍ 850-009*** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Kladka pohonu řemene*** | | |  | | | | | | |
| ***2. Klínový řemen*** | | |
| ***3. Rameno*** | |  |
| ***4. Fixační šroub*** | |  |
| ***5. Pilinový kryt*** | |  |
| odk***6. Kryt těla odkorňovače*** | | |
| ***7. Šroub nože*** | |  |
| ***8. Podložka nože*** | | |
| ***9. Tělo odkorňovače*** | | |
| ***10. Kladka čelní*** | |  |
| ***11. Upevňovací klíč*** | | |
| ***12. Oboustranný nůž*** | | |
| ***13. Zarážka pístu STOP*** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***POUŽITÍ ODKORŇOVAČE***  ***Odkorňovač je určen pro dodatečnou montáž (záměnou za řezací lištu) na pily***  ***Husqvarna a Stihl za účelem loupání a odstraňování kůry při těžbě dřeva.***  ***Před použitím si pozorně přečtěte tento návod a řiďte se pokynu v návodu uvedenými,***  ***aby byla minimalizována rizika, spojená s použitím přídavného zařízení.***  ***Montáž a uvedení do provozu může provádět pouze osoba, která je oprávněna obsluhovat***  ***motorové pily !!***  ***Instalujte kladku pohonu-1 záměnou za řetězové kolo a upevněte rameno-3 záměnou za***  ***vodicí lištu pily, zkompletujte přídavné zařízení.***  ***Výšku nožů upravte podle aktuální výšky kůry stromů pomocí přiloženého montážního klíče.***  ***POZOR : všechny čtyři nože musí mít nastavenu stejnou a správnou výšku,odpovídající***  ***tloušťce odstraňované kůry !! Pouze v takovém případě lze zaručit správné fungování***  ***zařízení.Pro nastavení je možné použít přiložené kovové měrky.***  ***Nože lze dodatečně brousit pod úhlem 40 stupňů.***    ***DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ***  - ***klínový řemen pohonu-2 nesmí být příliš těsný, ani příliš volný***  - ***před odkorňováním se ujistěte, že část s řemenem je na správné straně,***  ***na jak je znázorněno na ilustračním obrázku***    ***- p- při seřizování a výměně nožů se ujistěte,že podložka-8 s čepem je ve správné poloze,***  ***tj. čep musí být na čelní straně podložky !!***  ***- --- provádějte pravidelnou denní údržbu-mazání ložisek těla-9 odkorňovače !!***  ***POZOR - U DÍLŮ PODLÉHAJÍCÍCH OPOTŘEBENÍ Z DŮVODU NADMĚRNÉHO ZATÍŽENÍ***  ***JE VÝROBCEM POSKYTNUTA OMEZENÁ ZÁRUKA V DÉLCE MAX. 6-TI MĚSÍCŮ - VIZ***  ***PLATNÝ REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI H.C.S Tišice***  ***Dovozce: H.C.S. s r.o.TIŠICE, MĚLNICKÁ 158*** | | | | | | | | | |
| ***ODKÔRŇOVAČ PRE PÍLY E0-850001-01***  ***NÁVOD NA POUŽITIE E0-850002-01, E0-850009-01*** |  |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| odk***1. Kladka pohonu remeňa***  ***2. Klinový remeň***  ***3. Rameno***  ***4. Fixačná skrutka***  ***5. Pilinový kryt***  ***6. Kryt tela odkôrňovača***  ***7. Skrutka noža***  ***8. Podložka noža***  ***9. Telo odkôrňovača***  ***10. Kladka čelná***  ***11. Upevňovací kľúč***  ***12. Obojstranný nôž***  ***13. Zarážka piestu STOP***  ***POUŽITIE ODKÔRŇOVAČA***  ***Odkôrňovač je určený pre dodatočnú montáž (zámenou za rezaciu lištu) na píly Husqvarna a Stihl za účelom lupania a odstraňovania kôry při ťažbe dreva.***  ***Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a riaďte sa pokynami uvedenými v návode, aby boli minimalizované riziká, spojené s použitím prídavného zariadenia.***  ***Montáž a uvedenie do prevádzky môže vykonávať iba osoba, ktorá je oprávnená obsluhovať motorové píly!!!***  ***Inštalujte kladku pohonu-1 zámenou za reťazové koleso a upevnite rameno-3 zámenou za vodiacu lištu píly, skompletujte prídavné zariadenie.***  ***Výšku nožov upravte podľa aktuálnej výšky kôry stromov pomocou priloženého montažného kľúča.***  ***POZOR: všetky štyri nože musí mať nastavenu rovnakú a správnu výšku, odpovedajúcej hrúbke odstraňovanej kôry! Iba v takom prípade je možné zaručiť správne fungovanie zariadenia. Pre nastavenie je možné použiť priložené kovové mierky.***  ***Nože je možné dodatočne brúsiť pod uhlom 40 stupňov.***  ***DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE***  ***- klinový remeň pohonu-2 nesmie byť príliš tesný, ani príliš voľný***  ***- před odkôrňovaním sa uistite, že časť s remeňom je na spravnej strane, ako je znazornené na ilustračnom obrázku***  ***- pri montovaní a výmene nožov sa uistite, že podložka-8 s čapom je v spravnej polohe, tj. čap musí byť na čelnej strane podložky!!***  ***- vykonávajte pravidelnú dennú údržbu-mazanie ložísk tela-9 odkôrňovača!!***  ***POZOR – DIELY PODĽAHAJÚCE OPOTREBENIU Z DÔVODU NADMERNÉHO ZAŤAŽENIA JE VÝROBCOM POSKYTNUTÁ OMEDZENÁ ZÁRUKA V DĹŽKE MAX. 6-TICH MESIACOV – VIĎ PLATNÝ REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI H.C.S. TIŠICE***  ***Dovozca: H.C.S. s.r.o. TIŠICE, MĚLNICKÁ 158, CZ*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |