|  |
| --- |
|  ***ODKORŇOVAČ PRO PILY 850-001, 850-002*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ***NÁVOD NA POUŽITÍ 850-009*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Kladka pohonu řemene*** |  |
| ***2. Klínový řemen***  |
| ***3. Rameno*** |  |
| ***4. Fixační šroub*** |  |
| ***5. Pilinový kryt*** |  |
| odk***6. Kryt těla odkorňovače*** |
| ***7. Šroub nože*** |  |
| ***8. Podložka nože*** |
| ***9. Tělo odkorňovače*** |
| ***10. Kladka čelní*** |  |
| ***11. Upevňovací klíč*** |
| ***12. Oboustranný nůž*** |
| ***13. Zarážka pístu STOP*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ***POUŽITÍ ODKORŇOVAČE******Odkorňovač je určen pro dodatečnou montáž (záměnou za řezací lištu) na pily******Husqvarna a Stihl za účelem loupání a odstraňování kůry při těžbě dřeva.******Před použitím si pozorně přečtěte tento návod a řiďte se pokynu v návodu uvedenými,******aby byla minimalizována rizika, spojená s použitím přídavného zařízení.******Montáž a uvedení do provozu může provádět pouze osoba, která je oprávněna obsluhovat******motorové pily !!******Instalujte kladku pohonu-1 záměnou za řetězové kolo a upevněte rameno-3 záměnou za******vodicí lištu pily, zkompletujte přídavné zařízení.******Výšku nožů upravte podle aktuální výšky kůry stromů pomocí přiloženého montážního klíče.******POZOR : všechny čtyři nože musí mít nastavenu stejnou a správnou výšku,odpovídající******tloušťce odstraňované kůry !! Pouze v takovém případě lze zaručit správné fungování******zařízení.Pro nastavení je možné použít přiložené kovové měrky.******Nože lze dodatečně brousit pod úhlem 40 stupňů.*** ***DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ*** - ***klínový řemen pohonu-2 nesmí být příliš těsný, ani příliš volný*** - ***před odkorňováním se ujistěte, že část s řemenem je na správné straně,*** ***na jak je znázorněno na ilustračním obrázku******- p- při seřizování a výměně nožů se ujistěte,že podložka-8 s čepem je ve správné poloze,*** ***tj. čep musí být na čelní straně podložky !!******- --- provádějte pravidelnou denní údržbu-mazání ložisek těla-9 odkorňovače !!******POZOR - U DÍLŮ PODLÉHAJÍCÍCH OPOTŘEBENÍ Z DŮVODU NADMĚRNÉHO ZATÍŽENÍ*** ***JE VÝROBCEM POSKYTNUTA OMEZENÁ ZÁRUKA V DÉLCE MAX. 6-TI MĚSÍCŮ - VIZ*** ***PLATNÝ REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI H.C.S Tišice******Dovozce: H.C.S. s r.o.TIŠICE, MĚLNICKÁ 158*** |
| ***ODKÔRŇOVAČ PRE PÍLY E0-850001-01*** ***NÁVOD NA POUŽITIE E0-850002-01, E0-850009-01*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| odk***1. Kladka pohonu remeňa*** ***2. Klinový remeň******3. Rameno******4. Fixačná skrutka******5. Pilinový kryt******6. Kryt tela odkôrňovača******7. Skrutka noža******8. Podložka noža******9. Telo odkôrňovača******10. Kladka čelná******11. Upevňovací kľúč******12. Obojstranný nôž******13. Zarážka piestu STOP******POUŽITIE ODKÔRŇOVAČA******Odkôrňovač je určený pre dodatočnú montáž (zámenou za rezaciu lištu) na píly Husqvarna a Stihl za účelom lupania a odstraňovania kôry při ťažbe dreva.*** ***Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a riaďte sa pokynami uvedenými v návode, aby boli minimalizované riziká, spojené s použitím prídavného zariadenia.******Montáž a uvedenie do prevádzky môže vykonávať iba osoba, ktorá je oprávnená obsluhovať motorové píly!!!******Inštalujte kladku pohonu-1 zámenou za reťazové koleso a upevnite rameno-3 zámenou za vodiacu lištu píly, skompletujte prídavné zariadenie.******Výšku nožov upravte podľa aktuálnej výšky kôry stromov pomocou priloženého montažného kľúča.******POZOR: všetky štyri nože musí mať nastavenu rovnakú a správnu výšku, odpovedajúcej hrúbke odstraňovanej kôry! Iba v takom prípade je možné zaručiť správne fungovanie zariadenia. Pre nastavenie je možné použiť priložené kovové mierky.******Nože je možné dodatočne brúsiť pod uhlom 40 stupňov.******DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE******- klinový remeň pohonu-2 nesmie byť príliš tesný, ani príliš voľný******- před odkôrňovaním sa uistite, že časť s remeňom je na spravnej strane, ako je znazornené na ilustračnom obrázku******- pri montovaní a výmene nožov sa uistite, že podložka-8 s čapom je v spravnej polohe, tj. čap musí byť na čelnej strane podložky!!******- vykonávajte pravidelnú dennú údržbu-mazanie ložísk tela-9 odkôrňovača!!******POZOR – DIELY PODĽAHAJÚCE OPOTREBENIU Z DÔVODU NADMERNÉHO ZAŤAŽENIA JE VÝROBCOM POSKYTNUTÁ OMEDZENÁ ZÁRUKA V DĹŽKE MAX. 6-TICH MESIACOV – VIĎ PLATNÝ REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI H.C.S. TIŠICE******Dovozca: H.C.S. s.r.o. TIŠICE, MĚLNICKÁ 158, CZ*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |