**S T R U N O V Á H L A V A STIHL 25-2 / 40-2 / 46-2**

**665-100, 665-150, 665-200**

**NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ**

**Při instalaci postupujte dle následujících pokynů:**

1. **Upevněte strunovou hlavu na křovinořez podle velikosti závitu a utáhnete.**
2. **Při doplňování žací struny postupujte následovně:**

* **Zatlačte na kryt strunové hlavy, vymáčkněte pojistné západky a sundejte spodní díl s průchodkami**
* **vyjměte zpět cívku strunové hlavy tak, aby jeden konec struny procházel levou průchodkou a druhý pravou průchodkou strunové hlavy**
* **nasaďte zpět kryt strunové hlavy tak, že současně zatlačíte na pojistné páčky a kryt namáčknete zpět na spodní díl strunové hlavy**

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:**

**! Při práci se strunovou hlavou používejte doporučené ochranné pomůcky – pracovní obuv, dlouhé pevné kalhoty, rukavice, ochranný obličejový štít, sluchátka a ochrannou helmu!**

**! Vždy, pokud při práci narazíte na tvrdé předměty, vypněte motor a zkontrolujte Vaše zařízení a strunovou hlavu, zda nejsou poškozeny!**

**! Ihned vyměňte strunovou hlavu, pokud došlo k poškození některých částí!**

**Dovozce: HCS s.r.o., TIŠICE, MĚLNICKÁ 158 - CZ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**S T R U N O V Á H L A V A STIHL 25-2 / 40-2 / 46-2**

**665-100, 665-150, 665-200**

**NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE**

**Pri inštalácii postupujte podľa nasledujúcich pokynov:**

1. **Upevnite strunovú hlavu na krovinorez podľa veľkosti závitu a utiahnite.**
2. **Pri doplňovaní žacej struny postupujte následovne:**

* **Zatlačte na kryt strunovej hlavy, vytlačte poistné západky a zložte spodný diel s priechodkami**
* **vyberte späť cievku strunovej hlavy tak, aby jeden koniec struny prechádzal ľavou priechodkou a druhý pravou priechodkou strunovej hlavy**
* **nasaďte späť kryt strunovej hlavy tak, že súčasne zatlačíte na poistné páčky a kryt zatlačte späť na spodný diel strunovej hlavy**

**BEZPEČNOSTNĚ POKYNY:**

**! Pri práci so strunovou hlavou používajte doporučené ochranné pomôcky – pracovnú obuv, dlhé pevné nohavice, rukavice, ochranný štít na tvár, slúchadlá a ochrannú prilbu!**

**! Vždy, pokiaľ pri práci narazíte na tvrdé predmety, vypnite motor a skontrolujte Vaše zariadenie a strunovú hlavu, či nie sú poškodené!**

**! Ihneď vymeňte strunovú hlavu, pokiaľ došlo k poškodeniu niekterých časti!**

**Dovozca: HCS s.r.o., TIŠICE, MĚLNICKÁ 158 - CZ**