**Pásmo 15 m 177-855**

Pásmo je velice odolné a zajistí bezproblémové fungování ve ztížených provozních podmínkách. Je vybaveno silnou navíjecí pružinou. Součástí pásma je i karabina vhodná pro připnutí na opasek nebo na pouzdro.

Návod k údržbě:

Jednou měsíčně promazat prostřední otvor. Jednou ročně vyjmout pásmo, vyčistit a namazat.

POZOR!!!

Pásmo nesmí být vytaženo více než 15 m, jinak se pružina pokazí.

 **Pásmo 15 m E0-177855-01**

Pásmo je veľmi odolné a zabezpečí bezproblémové fungovanie v sťažených prevádzkových podmienkach. Je vybavené silnou navíjacou pružinou. Súčasťou pásma je i karabina vhodná na pripnutie na opasok alebo na puzdro.

Návod na údržbu:

Raz mesačne premazať stredový otvor. Raz ročne vybrať pásmo, vyčistiť a namazať.

POZOR!!!

Pásmo nesmie byť vytiahnuté viac jako 15 m, inak sa pružina pokazí.